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CONVENIO DE OPERACIÓN PARA PEQUEÑOS
MEDIOS DE GENERACION DISTRIBUIDA (PMGD)
ADECUACION NORMATIVA DE ACUERDO CON LA NTCO 2026 Y EL OFICIO CIRCULAR ESTATAL SEC N° 336142

En Santiago, a [___] de [___________] de 2026, entre EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE TILTIL, R.U.T. 70.849.500-K, representada por su Gerente General, don [________________________], Cédula Nacional de Identidad N° [____________], ambos domiciliados en Emilio Valle N° 013, comuna de Tiltil, en adelante indistintamente "EEMTT" o "la Distribuidora"; y por la otra parte [RAZÓN SOCIAL DEL OPERADOR/PROPIETARIO], R.U.T. [_________________], representada por su Representante Legal, don [________________________], Cédula Nacional de Identidad N° [____________], ambos domiciliados en [________________________], en adelante "EL OPERADOR"; ambas conjuntamente denominadas "las Partes", se ha acordado el siguiente Convenio de Operación adaptado a las exigencias del artículo 3-40 de la Norma Técnica de Conexión y Operación de PMGD (NTCO 2026).
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES Y OBJETO
El presente instrumento tiene por objeto fijar las condiciones técnicas, operacionales y de seguridad relativas a la conexión y operación permanente de las instalaciones del Pequeño Medio de Generación Distribuido denominado [Nombre de la Central PMGD], de propiedad del OPERADOR, el cual se encuentra interconectado a las redes de distribución de media tensión concesionadas de EEMTT, específicamente en el Alimentador Rungue.
Este convenio se suscribe con el propósito explícito de garantizar la seguridad de las personas, de la infraestructura de distribución y del servicio eléctrico general, dando cumplimiento íntegro a lo dispuesto en el artículo 3-40 de la "Norma Técnica de Conexión y Operación de PMGD en instalaciones de media tensión" (NTCO 2026) y las instrucciones de actualización obligatoria impartidas por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) mediante el Oficio Circular Electrónico N° 336142.




CLÁUSULA SEGUNDA: MARCO REGULATORIO APLICABLE
Las Partes declaran someterse en todo momento a las disposiciones legales, reglamentarias y técnicas vigentes en el ordenamiento jurídico chileno, las cuales forman parte integrante de este convenio, destacando de manera especial:
1. Decreto con Fuerza de Ley N° 4/20.018, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley General de Servicios Eléctricos (LGSE).
2. Decreto Supremo N° 88 de 2020, del Ministerio de Energía, que reglamenta los Medios de Generación Pequeños y los PMGD.
3. Resolución Exenta N° 69 de 2026 de la Comisión Nacional de Energía (CNE), que aprueba el texto refundido y sistematizado de la Norma Técnica de Conexión y Operación de PMGD (NTCO 2026).
4. Normativa e instrucciones particulares dictadas por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) y el Coordinador Eléctrico Nacional.
CLÁUSULA TERCERA: CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES DE LA PLANTA
Las características técnicas esenciales del punto de acoplamiento y de la central se detallan en el siguiente cuadro descriptivo:
	Parámetro Técnico
	Especificación de la Instalación
 

	Tecnología de Generación
	[Ej: Fotovoltaica / Eólica / Hidráulica]

	Capacidad Máxima de Inyección
	[__________] kWac

	Punto de Conexión y Poste N°
	Alimentador Rungue - Poste N° [__________]

	Tensión de Servicio Nominal
	23 kV (Trifásico)

	Equipo de Cabecera y Frontera
	Reconectador Trifásico de Media Tensión [Código de Equipo, ej: R6]

	Configuración Transformador Elevador
	[__________] kVA, Conexión Devaneos [Ej: Dyn5 / Ynd1]




CLÁUSULA CUARTA: ACTUALIZACIÓN OBLIGATORIA DEL PERFIL DE RED Y PROTECCIONES
En virtud del artículo 10-5 y 9-11 de la NTCO 2026, EL OPERADOR se obliga formalmente a actualizar y reconfigurar de manera obligatoria los ajustes de protección de la Red de Interconexión (RI) de la central, adaptándolos al nuevo Perfil de Red normativo.
Para dichos fines, se acuerda el siguiente protocolo técnico operativo:
· EL OPERADOR coordinará con el área técnica de EEMTT las ventanas de tiempo requeridas para la implementación física o remota de los nuevos umbrales de despeje de fallas de tensión y frecuencia.
· Los nuevos valores y curvas de operación aprobados quedarán registrados explícitamente en el Anexo de Coordinación de Protecciones del presente convenio.
· De conformidad con el Oficio N° 336142 de la SEC, el incumplimiento de estos plazos o la alteración no autorizada de estos parámetros técnicos facultará a EEMTT a ejercer medidas operativas preventivas inmediatas para salvaguardar la red eléctrica, incluyendo la desconexión temporal de la planta.
CLÁUSULA QUINTA: SISTEMAS DE MONITOREO Y TELEMETRÍA EN TIEMPO REAL
De acuerdo con los requerimientos de los artículos 10-3 y 7-8 de la NTCO 2026, la planta debe contar con un sistema de monitoreo y control operativo compatible y conectado en tiempo real con el centro de operaciones y despacho que determine la Distribuidora.
EL OPERADOR declara conocer los canales formales y las estructuras de reporte técnico provistas por EEMTT, obligándose a mantener la disponibilidad permanente de las variables de telemetría de inyección de potencia activa (kW), reactiva (kVAR), tensión (V), corriente (A) y estado del interruptor de acoplamiento general.
CLÁUSULA SEXTA: PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN Y MANIOBRAS OPERATIVAS (SODI)
Para toda desconexión temporal de carácter programado destinada a la realización de mantenimientos, ampliaciones, o reparaciones en la frontera de las instalaciones, las Partes se obligan a tramitar formalmente el documento técnico regulador denominado Solicitud de Desconexión e Intervención Interempresas (SODI).
Los plazos de envío y aprobación de la SODI se sujetarán estrictamente a los tiempos reglamentarios establecidos en el D.S. N° 88, según exista o no afectación directa a clientes finales regulados de la Distribuidora en la comuna de Tiltil. Toda maniobra en tiempo real deberá coordinarse obligatoriamente con el Centro de Despacho Técnico autorizado.


CLÁUSULA SÉPTIMA: PROCEDIMIENTO DE RECONEXIÓN 
En caso de desconexión del PMGD, ya sea por causas programadas, por aplicación de medidas operativas preventivas conforme a la Clausula Cuarta, o por cualquier otra causa justificada, la reconexión de la instalación a la red de EEMTT se sujetara al siguiente procedimiento: 
· EL OPERADOR deberá acreditar ante EEMTT la subsanación de la causa que motivo la desconexión, incluyendo, cuando corresponda, la actualización y correcta configuración de los ajustes de protección de la RI conforme al Articulo 9-11 de la NTCO 2026. 
· EEMTT validará dicha acreditación y coordinará con EL OPERADOR la fecha y hora de la maniobra de reconexión, la que deberá quedar registrada en los canales formales de comunicación indicados en la Clausula Quinta.
· La reconexión se ejecutará por el Centro de Despacho Técnico autorizado de EEMTT, dejando constancia escrita de la maniobra.
· En caso de desconexiones motivadas por incumplimientos normativos, la reconexión solo procederá una vez verificado el integro cumplimiento de las exigencias que dieron origen a la medida.

CLÁUSULA OCTAVA: PLAN DE MANTENIMIENTO
EL OPERADOR se obliga a ejecutar un plan de mantenimiento preventivo y correctivo de sus instalaciones, equipos de protección, control y comunicaciones, de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y la normativa vigente. Para tales efectos, EL OPERADOR deberá reemitir a EEMTT, con una antelación no inferior a treinta (30) días corridos al inicio del periodo que corresponda, la calendarización anual de los mantenimientos programados que puedan afectar a la operación, disponibilidad o inyección del PMGD. Toda intervención asociada al plan de mantenimiento que implique desconexión, limitación de inyección o maniobras sobre el punto de acoplamiento deberá tramitarse mediando el formato SODI señalado en la Clausula Sexta. EEMTT podrá solicitar fundadamente la reprogramación de mantenimientos que coincidan con maniobras propias de la red de distribución, debiendo las partes acordar una nueva fecha dentro de un plazo razonable. 

CLÁUSULA NOVENA: CALDAD DE SUMINISTRO Y FISCALIZACIÓN
EL OPERADOR es plenamente responsable de mantener los parámetros de calidad del producto eléctrico dentro de las tolerancias legales vigentes (distorsión armónica global, flicker, factor de potencia y desbalances). Ante requerimiento fundado de EEMTT, el OPERADOR deberá registrar y proveer mensualmente los informes de monitoreo de calidad del suministro del punto frontera. EEMTT mantendrá la facultad de remitir dichos catastros a la SEC en caso de detectarse perturbaciones operativas continuas no subsanadas.

CLÁUSULA DÉCIMA: LISTADO DE ANEXOS INTEGRANTES
Forman parte complementaria y vinculante del presente Convenio de Operación los siguientes anexos técnicos debidamente visados por ambas Partes:
Anexo N° 1: Diagrama Unilineal Simplificado Actualizado y Frontera Operacional Física.
Anexo N° 2: Personal Técnico de Operaciones y Mantenimiento Autorizado para Ingreso a Recintos.
Anexo N° 3: Cartilla de Contactos Operacionales, Canales SCADA y Comunicaciones de Emergencia.
Anexo N° 4: Formato Oficial de Solicitud de Desconexión e Intervención Interempresas (SODI).
CLÁUSULA UNDÉCIMA: VIGENCIA Y MODIFICACIONES ADVERSAS
El presente convenio entrará en vigor a contar del día de su total tramitación por las partes y tendrá un carácter indefinido, sin perjuicio de las revisiones obligatorias periódicas que determine la legislación. Cualquier modificación futura que afecte las condiciones físicas del punto de acoplamiento deberá tramitarse mediante los nuevos formularios obligatorios (F14) establecidos en la plataforma TIMES de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.
Para constancia de lo acordado, las partes firman el presente instrumento en cuatro ejemplares del mismo tenor.
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